**报价单**

□急件 □重要□一般 编号:

|  |  |
| --- | --- |
| 发件单位:联系人:联系电话: | 收件单位名称:联系人:联系电话: |
| 主题:报价单 |
| 1. 国家标准：GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（2）国家标准：GBZ130-2002《医用X射线诊断卫生防护标准》（3）国家标准：GBZ126-2002《医用电子加速器放射卫生防护标准》（4）国家标准：GBZ121-2002《后装r源近距离治疗放射卫生防护标准》（5）国家标准：GBZ120-2002《临床核医学放射卫生防护标准》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 备注 |
| 可拆卸式铅房(心内科骨密度) 六面 | 2300\*2500\*2100单开铅门900\*1900 观察窗铅玻璃600\*800 | 套 | 1 | 70000 | 70000 | （1）、30\*50\*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架；（2）、内衬9mm优质细木工粘贴2mmPb铅板（1#纯铅，含铅量99.994%以上）；（3）、内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板，镜面不锈钢边框；门体设有镜面不锈钢防撞腰带；（4）、重型铝型材导轨，尼龙静音吊轮，配置加强膨胀螺丝及地面加强止摆器、天槽盖（5）、安装（射线有害、灯亮勿入）字样警示灯，粘贴电离辐射警示牌；(6)、门、灯联动，门开灯灭，门关灯亮； |
| 可拆卸式铅房(体检科骨密度)六面 | 2250\*2700\*2200单开铅门900\*1900 观察窗铅玻璃600\*800 | 套 | 1 | 73000 | 73000 | （1）、30\*50\*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架；（2）、内衬9mm优质细木工粘贴2mmPb铅板（1#纯铅，含铅量99.994%以上）；（3）、内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板，镜面不锈钢边框；门体设有镜面不锈钢防撞腰带；（4）、重型铝型材导轨，尼龙静音吊轮，配置加强膨胀螺丝及地面加强止摆器、天槽盖（5）、安装（射线有害、灯亮勿入）字样警示灯，粘贴电离辐射警示牌；(6)、门、灯联动，门开灯灭，门关灯亮； |
| 合计： |  |  |  |  | 143000 |  |
| 总计：143000元 大写：拾肆万叁仟元整  |

 **以上报价：均为材料出厂价含材料费、安装费、运费、税。****本公司承诺：所有产品保证检测合格，未检测过关本公司承担责任！！！** 联系电话: 2024年04月08日   |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| ： |